*Załącznik Nr 3A do SIWZ*

### ……………………………………….

 (pieczęć Wykonawcy)

# FORMULARZ CENOWY

Wbudowanie destruktu asfaltowego na drogach gminnych na terenie Gminy Milanów

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. obm.** | **Cena****jedn. netto /zł/** | **Wartość netto****/zł/** |
| **nazwa** | **ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Droga Nr 103709 L w miejscowości Kopina 1 550m** |
| 1. | Wykonanie wyrównania oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem grubości 15 cm na długości 1 200m oraz wykonanie korytowania, podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm na odcinku 350 m Szerokość drogi – 3,5 m  | m2 | 5 425 |  |  |
| **Droga Nr 103711 L w miejscowości Kopina  950m** |
| 1. | Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm na odcinku 950 m Szerokość drogi – 3,5 m  | m2 | 3 325 |  |  |
| **Droga Nr 103701 L w miejscowości Okalew  550m** |
| 1. | Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm na odcinku 550 m Szerokość drogi – 3,5 m  | m2 | 1 925 |  |  |
| **Droga Nr 103702 L w miejscowości Okalew  950m** |
| 1. | Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm na odcinku 950 m Szerokość drogi – 3,0 m | m2 | 2 850 |  |  |
| **Droga Nr 103707 L w miejscowości Cichostów 650m** |
| 1. | Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm na odcinku 650 m Szerokość drogi – 3,5 m | m2 | 2 275 |  |  |
| **Droga Nr 103724 L w miejscowości Czeberaki 1 400m** |
| 1. | Wykonanie wyrównania oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm na odcinku 1 400 m Szerokość drogi – 3,5 m | m2 | 4 900 |  |  |
| **Droga Nr 103736 L w miejscowości Radcze 650m** |
| 1. | Wykonanie wyrównania oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm na odcinku 650 m Szerokość drogi – 3,5 m | m2 | 2 275 |  |  |
| **Droga Nr 103716 L w miejscowości Milanów 1 200m** |
| 1. | Wykonanie wyrównania oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm na odcinku 1 200 m Szerokość drogi – 3,5 m | m2 | 4 200 |  |  |

Łącznie zestawienie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres prac** | **Długość m** | **Powierzchnia m2** |
| 1. | Wykonanie wyrównania oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm | 4 450 | 15 575 |
| 2. | Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem oraz nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm | 3 450 | 11 600 |
| Razem | 7 900 | 27 175 |

Razem netto........................................................................................................................ zł

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł

brutto ......................................................................................................................... zł

*(słownie brutto:*

 ……………...................................................................................................zł)

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………**(miejscowość i data)* | *…………………………………..……………………**(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)* |